기계작업별 Checklist	화물자동차	CL-안전-230

	기계설비 설명	화물자동차란 각종 물자를 수송하는 것을 목적으로 하는 자동차로서, 8톤 이상의 대형 화물자동차의 경우 1종 대형면허를 필요로 한다.
	유해위험요인	- 화물자동차 주행 시 각종 주행장치 및 타이어에 이상이 있어 사고가 날 위험이 있다. - 화물 적재 및 하역 작업 시 물건이 떨어져 사고의 위험이 있다.
	법적요구사항	<도로교통법 제43조 관련> - 누구든지 지방경찰청장으로부터 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차등을 운전하여서는 아니 된다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	타이어에 손상은 없으며 공기압은 양호한가?
2	후진등, 방향지시등, 비상점멸등이 정상 작동하는가?
3	편하중이 생기지 아니하도록 적재하는가?
4	화물의 붕괴 또는 낙하를 예방하기 위하여 반드시 화물에 로프를 거는가?
5	화물이 운전자의 시야를 가리지 않도록 적재하는가?
6	화물 적재 시 반드시 시동을 끄고 브레이크를 확실히 걸어 두는가?
7	화물 최대 적재량을 준수하는가?
8	화물을 싣고 내리는 장소에 관계근로자 이외의 다른 사람들은 출입을 금지하는가?
9	피곤하거나 졸음이 올 때 혹은 취중에 운전을 하지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	과속, 난폭운전을 하지는 않는가?
11	주행 시 좌석 안전벨트를 반드시 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해