기계작업별 Checklist	가스렌지	CL-안전-211

	기계설비 설명	가스렌지란 취사용 연소기로 많이 사용하고 있는 대표적인 연소기로서 크게 주물렌지, 일반 가스렌지, 그릴부착렌지, 오븐렌지 등으로 분류한다. 버너(火口)의 수에 따라 1구렌지, 2구렌지, 4구렌지로, 설치형태에 따라 탁상형 및 캐비넷형으로 구분한다.
	유해위험요인	- 가스가 누출되거나 폭발 사고가 발생할 가능성이 있다. - 조리 중 불꽃에 화상을 입을 가능성이 있다. - 밀폐된 공간에서 불완전 연소하면 CO중독을 일으킬 수 있다. - 조리용 식기가 지나치게 클 경우 기기 과열로 폭발할 수 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	가스렌지는 반드시 유자격자가 설치하였는가?
2	주 1회 이상 정기적으로 비눗물을 이용한 가스누설점검을 실행하고 있는가?
3	렌지 부근에 화재의 위험이 있는 물질은 없는가?
4	가스를 사용하기 전에 렌지에서 가스가 누출되고 있지 않는지 점검하는가?
5	콕, 호스 등 연결부의 상태는 양호한가?
6	불꽃구멍에 음식찌꺼기가 없이 깨끗하게 유지되고 있는가?
7	화구 위에 지나치게 넓은 조리기구가 놓여 화구의 자연냉각을 방해하지는 않는가?
8	조리 중 불꽃 색깔이 파란색으로 유지되고 있는지 수시로 확인하는가?
9	다 쓴 가스용기는 반드시 밸브를 잠그고 화기가 없는 곳에 보관해 두고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	반드시 연소기의 콕과 중간밸브를 잠근 후에 가스통을 교환하는가?
11	누설에 의한 폭발사고를 예방하기 위해 작업 후에는 모든 밸브를 반드시 잠그는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해