기계작업별 Checklist	쓰레기 압축기	CL-안전-204

	기계설비 설명	쓰레기 압축기란 쓰레기 보관 및 운반을 보다 효율적으로 하기 위한 기계로서, 쓰레기를 압축시켜 부피를 감소시킴으로써 적재공간 축소 및 작업장의 청결을 유지할 수 있다.
	유해위험요인	- 신체 일부가 협착될 위험이 있다. - 압축된 중량물을 떨어뜨리면서 상해를 입을 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	급정지장치 및 비상정지장치는 정상적으로 작동하는가?
2	작업 전 시운전을 통해 정상적으로 작동하는지 확인한 후 사용하고 있는가?
3	오동작으로 상해를 입지 않게 반드시 전원을 차단하고 조정, 작업준비를 하는가?
4	방호장치는 작업자 임의로 제거할 수 없도록 견고하게 부착되어 있는가?
5	쓰레기 압축기는 넘어지지 않게 수평으로 잘 고정되어 있는가?
6	압축된 쓰레기가 중량물일 경우 안전을 위해 2인 이상으로 운반하고 있는가?
7	운전 중 자리를 떠날 때에 반드시 기계의 운전을 정지시키고 있는가?
8	점검 시 반드시 전원을 차단하고, 불시에 작동하지 않도록 지지물을 설치하는가?
9	점검 시 반드시 ‘사용금지’ 또는 ‘점검 중’이라는 표시를 하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해