강관말뚝 선단보강공법 비교표

구 분	반개방 선단슈(SOS) 부착 강관말뚝		기존 선단보강 강관말뚝
개념도
공 법 개 요	•PHC 말뚝의 두께 정도의 폭을 갖는 반개방선단슈를 부착한 강관말뚝		•강관말뚝의 선단부 둘레를 선단보강밴드(두께 9mm, 높이 20∼30cm)로 보강한 강관말뚝
주 요 특 징	•지지층과의 접지면적이 매우 크기 때문에 폐색의 정도가 지지력에 미치는 영향이 작고, 품질관리가 용이 •부분개방말뚝으로 개방말뚝(Open)과 관입성능이 비슷한 정도임 •말뚝의 근입깊이 절감 또는 지지력 증가로 인한 말뚝 재료비 및 시공비 절감 •대구경말뚝(D700이상)의 경우, 폐색효과는 매우 작고, 접지면적이 지지력에 큰 영향을 미치므로 개방말뚝 대비 지지력 확보에 유리 •말뚝의 직경 및 두께가 클수록 공사비 절감효과 증가 •매입말뚝의 경우, 선단부의 펀칭파괴 예방 및 품질관리 용이		•지지층과의 접지면적이 매우 작기 때문에 폐색의 정도에 따라 지지력의 차이가 크고, 지지력 확보를 위해 철저한 품질관리가 필요 •개방말뚝(Open)으로 폐단말뚝(Closed) 보다 관입성능이 우수 •지지력을 확보하는데 필요한 근입깊이가 깊어 말뚝 재료비 및 시공비 증가 •대구경말뚝(D700이상)의 경우, 폐색효과가 매우 작으므로 지지력을 확보하기가 어려워, 근입깊이 증가로 인한 말뚝 재료비 및 시공비 증가 •말뚝의 직경 및 두께가 클수록 공사비 증가 •매입말뚝의 경우, 선단부의 펀칭파괴 발생 및 철저한 품질관리 필요
특허권	•특허 제 0469667호(스마텍엔지니어링)

공사비 비교표

(단위 : 원)

구 분	반개방 선단슈 부착 강관말뚝			기존 선단보강 강관말뚝
	선단슈	용접비	계	선단보강	말뚝길이(3D) 증가분	항타비(3D) 증가분	계
D508.0(12t)	130,000	19,000	149,000	58,000	239,000	21,000	318,000
D609.6(〃)	180,000	22,000	202,000	86,000	346,000	26,000	458,000
D711.2(〃)	230,000	26,000	250,000	100,000	486,000	30,000	616,000
D812.8(〃)	320,000	30,000	350,000	119,000	636,000	34,000	789,000
D914.4(〃)	400,000	34,000	434,000	129,000	806,000	38,000	973,000
D1016.0(〃)	480,000	38,000	518,000	143,000	996,000	43,000	1,182,000